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Ανακοίνωση για την προμήθεια συστήματος διαδραστικού πίνακα 
3 Σεπτεμβρίου 2015
Στο πλαίσιο του έργου “BALANCING SUPPLY AND DEMAND OF THE PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA” με ακρωνύμιο SKILLS BALANCING, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με:

1. Την από 20/8/2015 έγγραφη ειδοποίηση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» για την έγκριση της τροποποίησης του έργου SKILLS BALANCING
2. Το εγκεκριμένο Application form του έργου SKILLS BALANCING
3. Την υπ' αριθμ. 493/1.9.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα. 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση των εξής:
	Είδος

	1 Διαδραστικός Πίνακας

· Ενεργή διαγώνιος τουλάχιστον 78,5’’ 

· Παθητική Ηλεκτρομαγνητική Τεχνολογία
· Ανάλυση αφής (touch resolution) 12600x12600 pixels

· Ρυθµός επεξεργασίας σήµατος (signal processing rate) τουλάχιστον 480dot/s

· Ακρίβεια τουλάχιστον 0.05mm

· Ρυθµός ιχνηλασιµότητας σήµατος (signal tracking rate) τουλάχιστον 8m/s.

· Αντιθαμβωτική επιφάνεια (anti glare ή low glare)

· Πολλαπλής αφής – multi touch τουλάχιστον 3 σημεία ταυτόχρονα

· Χρήση και με κοινό μαρκαδόρο ασπροπίνακα
· Λογισμικό λειτουργίας διαδραστικού πίνακα

· Ενσύρματη σύνδεση του πίνακα με Η/Υ μέσω θύρας USB

· Kαλώδιο USB 10m

· 2 electronic pens, wall stand hanger, απλοί μαρκαδόροι και σφουγγαράκι
· Κιτ εγκατάστασης σε τοίχο - Βάση στήριξης σε τοίχο
· Εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας
· Εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη
· Απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για εγκατάσταση, διασύνδεση και λειτουργία του πίνακα – καλωδίωση για μεταφορά και αναπαραγωγή εικόνας και ήχου

	1 βιντεοπροβολέας (Projector)

· ανάλυση τουλάχιστον 1024x768 (XGA)
· λόγο αντίθεσης τουλάχιστον 10000:1
· φωτεινότητα τουλάχιστον 3.000 lumen 

· τεχνολογία 3LCD για καθαρή εικόνα

· πολλαπλές εξόδους εικόνας (RGB,HDMI) και ήχου

· διάρκεια ζωής λυχνίας σε κανονική λειτουργία τουλάχιστον 3000 ώρες και μία ανταλλακτική λυχνία

· Λόγος πλευρών εικόνας συμβατός με λόγο πλευρών του διαδραστικού πίνακα

· Εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη
· Απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για διασύνδεση, εγκατάσταση και λειτουργία του προβολέα

	1 Βάση οροφής για τον βιντεοπροβολέα (Projector)

· Ρυθμιζόμενη απόσταση από την οροφή

· Απόσταση από την οροφή: τουλάχιστον 170mm 

· Μέγιστο βάρος: 10 kg 

· Κατακόρυφη περιστροφή: τουλάχιστον 20° 

· Οριζόντια περιστροφή: 360°

· Universal στήριξη (Universal mounting pattern) έως 320mm

	1 φορητός υπολογιστής (Laptop)

· Επεξεργαστής τουλάχιστον 2πύρηνος

· συχνότητα επεξεργαστή τουλάχιστον 1.6 GHZ

· RAM τουλάχιστον 4 GB

· σκληρός δίσκος τουλάχιστον 500GB

· έξοδος τουλάχιστον RGB 

· οθόνη τουλάχιστον 17"

· DVD-RW

· WIFI, LAN Port, USB κλπ

· Ενσωματωμένη κάμερα

· έξοδος ήχου και είσοδος μικροφώνου

· λειτουργικό σύστημα Windows ή ισοδύναμο

· Θύρες διασύνδεσης με τον διαδραστικό πίνακα

· Συμβατότητα με το λογισμικό λειτουργίας του διαδραστικού πίνακα

· Σουίτα εφαρμογών γραφείου για επεξεργασία κειμένου, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και αποστολής e-mail

· Ασύρματο ποντίκι

· Τσάντα μεταφοράς

· Εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη

	2 web κάμερες

· Ανάλυση βίντεο 1280 x 720 p 

· Ανάλυση φωτογραφίας τουλάχιστον 5Mpx
· έγχρωμη

· μικρόφωνο ενσωματωμένο

· frame rate τουλάχιστον 30 fps
· σύνδεση με USB
· Καλώδια σύνδεσης USB
· Εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη

	2 Εξωτερικά Μικρόφωνα

· βάση στήριξης
· Audio Mini-jack (3,5mm)
· Καλώδια σύνδεσης USB
· Εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη

	2 Εξωτερικά ασύρματα Ηχεία

· θύρα aux-in

· εμβέλεια τουλάχιστον 10m

· Bluetooth

· αυτονομία τουλάχιστον 5 ώρες
· ασύρματο χειριστήριο
· Εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη

	Καλώδια και λοιπός υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Περιλαμβάνει το σύνολο των καλωδίων και λοιπού υλικοτεχνικού εξοπλισμού (συνδετικά, κανάλια καλωδίων, πολύμπριζα κλπ) που δεν αναφέρεται παραπάνω και απαιτείται για την τοποθέτηση του συνόλου του εξοπλισμού και την πλήρη διασύνδεση των ανωτέρω στοιχείων ώστε το σύστημα που θα εγκατασταθεί να είναι πλήρως λειτουργικό.

	Εργασίες εγκατάστασης – λειτουργία συστήματος

Περιλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών στις εγκαταστάσεις του ΣΕΒΕ και την έναρξη λειτουργίας του

	Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος τουλάχιστον για 3 έτη μετά την εγκατάσταση


Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο ευρώ (3.182,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής. Στην τιμή χωρίς ΦΠΑ περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους, στον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Πλατεία Μοριχόβου 1, 4ος όροφος, 54625, Θεσσαλονίκη μέχρι την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12:00μμ. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι φάκελοι που υποβάλλονται θεωρούνται εκπρόθεσμοι και θα επιστρέφονται.

Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να συμπεριλάβουν:

· Αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου αναδόχου στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία της επιχείρησης που υποβάλλει την προσφορά, ο υπεύθυνος επικοινωνίας και ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.

· Τεχνική προσφορά για την προμήθεια η οποία θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τις προαναφερόμενες προδιαγραφές ειδάλλως θα απορρίπτεται.
· Συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο οι τιμές πρέπει να είναι συμπληρωμένες σε ευρώ (€) και να εμφανίζεται χωριστά η δαπάνη του ΦΠΑ. Προσφορά που θα εμφανίζει προσφερόμενη τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης, θα απορρίπτεται. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία του Συνδέσμου την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015 μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.

Η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου, Πλατεία Μοριχόβου 1, 4ος όροφος, 54625, Θεσσαλονίκη, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανάθεσης στον ανάδοχο.
Η οριστική παραλαβή του συστήματος και η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την βεβαίωση ορθής λειτουργίας του από την Επιτροπή Παραλαβής.
Για τον ΣΕΒΕ

Δρ. Κυριάκος Λουφάκης 

Πρόεδρος ΔΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Είδος
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ μονάδας
	ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ
	ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ

	Διαδραστικός Πίνακας


	
	
	
	
	

	βιντεοπροβολέας (Projector)


	
	
	
	
	

	Βάση οροφής για τον βιντεοπροβολέα (Projector)


	
	
	
	
	

	φορητός υπολογιστής (Laptop)


	
	
	
	
	

	web κάμερες


	
	
	
	
	

	Εξωτερικά Μικρόφωνα


	
	
	
	
	

	Εξωτερικά ασύρματα Ηχεία


	
	
	
	
	

	Καλώδια και λοιπός υλικοτεχνικός εξοπλισμός
	-
	
	
	
	

	Εργασίες εγκατάστασης – λειτουργία συστήματος
	-
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως)
	
	
	
	


Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»
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